**1.FINALIDADE:** Fornecer conhecimentos práticos que permitam compreender a análise e diagramação de placas de circuito impresso com o uso de instrumentos.

**2.RECURSOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REF. LAB. | QTD. |
| 01 | Fonte DC | FDC | 1 |
| 02 | Protoboard | PRB | 1 |
| 03 | Multímetro Digital | MTD | 1 |
| 04 | Alicate de Bico | ALB | 1 |
| 05 | Alicate de Corte | ALC | 1 |
| 06 | Osciloscópio Analógico | OSCANL | 1 |
| 07 | Osciloscópio Digital | OSCDIG | 1 |
| 08 | Transformador 12V+12V | TRAFO12 | 1 |
| 09 | Diodo Retificador 1N4007 | 1N4007 | 4 |
| 10 | Capacitor Eletrolítico 2200uF x 35V | CAP2200U | 2 |
| 11 | Capacitor Cerâmico 100nF | CAP100N | 2 |
| 12 | Capacitor Eletrolítico 470u x 35V | CAP470U | 2 |
| 13 | Regulador de Tensão 7812 | 7812 | 2 |

**3. CONCEITOS:**

A diagramação elétrica visa ajudar a compreender o princípio de funcionamentos de aparelhos eletrônicos, seguindo uma padronização que devem ser conhecida por todos, para iniciantes, objetiva interpretar o diagrama que representa um aparelho eletrônico, pois é essencial fundamental, pois sem a essa informação a montagem é impossível, se não houver um desenho com seguindo a norma padrão, a analise torna-se extremamente complicada.

Essa diagramação fará uso dos principais instrumentos contidos em uma bancada.

**4. PROCEDIMENTOS E ANALISE DO CIRCUITO:**

Circuito 01

1. Para o circuito abaixo, verificar com osciloscópio os sinais nos seguintes pontos indicados abaixo, ou seja, antes e depois da ponte retificadora, assim como também analisar os sinais encontrados nestes pontos, devendo o mesmo estar conectado corretamente no circuito;
2. Com o multiteste, verificar os sinais de tensão encontrado nos seguintes pontos indicados na figura abaixo, ou seja, antes e depois da tensão regulada e para o ponto 3, verificar a tensão de valor +12vcc e -12vcc para o ponto 4.

Ponto 1

Ponto 3


Osciloscópio

Osciloscópio

Multiteste

Ponto 2

Ponto1, Canal A



Ponto 4

Multiteste


Ponto 5

Multiteste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontos | Multiteste tensão  Pré-regulada | Multiteste tensão  Pós-regulada | Osciloscópio |
| Ponto1, Canal A |  |  |  |
| Ponto2, tensão  retificada |  |  |  |
| Ponto 3 |  |  |  |
| Ponto 4 |  |  |  |
| Ponto 5 |  |  |  |

1. Verifique os sinais no capacitor com o osciloscópio;


Osciloscópio

****

1. Troque os capacitores C1 e C2 de 2200u, por dois de 470u, verifique os sinais nos capacitores com osciloscópio e a tensão com multiteste nos pontos indicados, observando as mudanças, conforme indicado na imagem abaixo;


Tensão de saída

Osciloscópio


****

Tensão de saída

1. Com os capacitores C1 de 470u, faça a medida das correntes, conforme ilustra a imagem abaixo;

****

1. Troque os dois capacitores de 470u, por dois de 2200u, faça a medida das correntes, devendo observar a mudança, conforme ilustra a imagem abaixo;

****

**5. CONCLUSÕES:**

(Resumo do aluno)

**6. BIBLIOGRAFIA:**

1. CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. **Laboratório de Eletricidade e Eletrônica: Teoria e Prática.** 24. Ed. São Paulo: Editora Érica. 309p.